逻辑地址

比较

段号<段表长度（段表寄存器）

否

是

快表 越界中断

没找到

找到

始址+段长 段表

段长>段内地址（逻辑地址）

比较

Copy to快表

物理地址

结束