逻辑地址

比较

页号<页表长度（页表寄存器）

否

是

快表 越界中断

没找到

找到

物理块 页表

状态位

物理地址

不在内存

结束

在内存

物理块 转中断

物理地址 保存现场

找到缺的那一页

Copy to 快表

判断原因

内存不满

结束

内存满

置换

直接调入

没被修改过

修改过

是否修改

结束

修改页表

直接扔掉

写回外存